|  | **Type de document : Plan de maintenance préventive** | |
| --- | --- | --- |
| **Site : IUT Blagnac** | | |
| **Salle : Cafétéria** | | **Machine :** Système Thermodynamique Déployable en Soirées |

| **Sous-Ensemble** | **Matériels** | **Titre des opérations à effectuer** | **)**  **s**    **s**  **e**  **:**  **e**  **g**  **u**  **m**  **r**  **v**  **a**  **é**  **m**  **h**  **r**  **:**  **C**  **p**  **h**  **h**  **(** | **é**  **t**  **i**  **c**  **i**  **d**  **o**  **i**  **r**  **é**  **P** | **e**    **n**  **i**  **t**  **a**  **h**  **t**  **c**  **E**  **a**  **m** | **Gamme** | | | **Pièces** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oui/ Non** | **t**  **s**  **i**  **y**  **v**  **S**  **é**  **/**  **r**  **.**  **i**  **P**  **d**  **/**  **.**  **n**  **è**  **o**  **C** | **Référence (si oui)** | **Quantité et**  **désignation /**  **réf. Four.** |
| Refroidissement | Ensemble ventilateur | Nettoyage du ventilateur | 20  minutes | 1 fois par mois | A l'arrêt | Oui | systè | CC-LLBH-01 |  |
| Système complet | HD3620/20 | Batterie de tests avec système en mode test/maintenance | 1 h 00 | 2 fois par ans à adapter avec le comportement de la machine | suivant la gamme | oui | Prévi | CC-LLBH-02 |  |

|  | **Type de document : Plan des opérations de maintenances curatives - suite de CC-LLBH-02** | |
| --- | --- | --- |
| **Site : IUT Blagnac** | | |
| **Salle : Cafétéria** | | **Machine :** Système Thermodynamique Déployable en Soirées |

| **Sous-Ensemble** | **Matériels** | **Titre des opérations à effectuer** | **)**  **s**    **s**  **e**  **:**  **e**  **g**  **u**  **m**  **r**  **v**  **a**  **é**  **m**  **h**  **r**  **:**  **C**  **p**  **h**  **h**  **(** | **é**  **t**  **i**  **c**  **i**  **d**  **o**  **i**  **r**  **é**  **P** | **e**    **n**  **i**  **t**  **a**  **h**  **t**  **c**  **E**  **a**  **m** | **Gamme** | | | **Pièces** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oui/ Non** | **è**  **t**  **s**  **i**  **y**  **v**  **S**  **é**  **/**  **r**  **.**  **i**  **P**  **d**  **/**  **.**  **n**  **o**  **C** | **Référence (si oui)** | **Quantité et**  **désignation /**  **réf. Four.** |
| Refroidissement | Ensemble ventilateur | Remplacement de l’ensemble ventilateur | 00 h 30 | fonction de la gamme 02 | A l'arrêt | Oui | Curat | CC-LLBH-11 |  |
| Refroidissement | Elément Peltier | Remplacement de l’élément Peltier | 1 h 00 | fonction de la gamme 02 | A l'arrêt | oui | Curat | CC-LLBH-12 |  |
| Distribution du liquide | Bâti - Connection levier | Remplacement du connecteur du levier | 00 h 30 | fonction de la gamme 02 | A l'arrêt | oui | Curat | CC-LLBH-13 |  |
| IHM | Affichage | Remplacement de l’affichage | 00 h 30 | fonction de la gamme 02 | A l'arrêt | oui | Curat | CC-LLBH-14 |  |
| Mise en pression | Bloc pompe | Remplacement du bloc pompe | 00 h 30 | fonction de la gamme 02 | A l'arrêt | oui | Curat | CC-LLBH-15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |